Tips vanuit Technologie voor Warme Zorg (aanvullend op de handleiding van de fabrikant)
Algemeen gebruik (snelstart)
· Opladen doe je aan de achterkant – daarnaast zit een knop om de Gyenno Bravo Twist aan te zetten. 
· Op de Gyenno staat aangegeven hoe je deze moet vasthouden (R boven voor rechtshandigen, L boven voor linkshandigen)
· Met de knop aan de zijkant kan je de vork laten draaien
Gyenno Bravo Twist koppelen aan de bijbehorende app
· De app ‘Gyenno Spoon’ is verkrijgbaar in de AppStore en Google Play. Let erop dat binnen de Google PlayStore, Nederlands niet te vinden is. Je moet zoeken naar Paises Baixos (Nederlands in het Spaans). Dan krijg je alle tekst en instellingen wél in het Nederlands te zien. 
· Voor het koppelen moet je de QR-code scannen die op de Gyenno staat. Daarna moet je je eigen telefoonnummer koppelen. Je kan een wachtwoord naar keuze aanmaken. 
Gebruik van de Gyenno Bravo Twist na koppeling met de app
· Na installatie zal de Gyenno bij het gebruik blauw knipperen. Op dat moment verzamelt de Gyenno data. Het verzamelen zal de Gyenno gedurende een paar minuten doen. Wanneer dit klaar is gaat de Gyenno langzaam groen knipperen. Let op: het staat dan nog niet in de app! Lees hiervoor de volgende stap
· Wanneer je de Gyenno aan de oplaadkabel hangt gaat hij de data versturen. De lepel gaat dan snel knipperen (blauw). Als deze klaar is wordt deze rood of groen. Je kan dan de data in de gekoppelde telefoon zien. 
Je kan hier geen medische gegevens uithalen; het geeft je alleen inzicht in de hoeveelheid tremoren. Je kan de lepel echter ook gebruiken zonder koppeling. 
Belangrijk! Doorloop de volgende acties vóórdat je de Gyenno Bravo Twist terug brengt
· Als je de Gyenno Bravo Twist hebt gekoppeld aan je telefoon moet je deze eerst ontkoppelen. Dat kan je alleen zelf doen met je eigen telefoon. Anders is de lepel niet meer door iemand anders te gebruiken. Dat doe je als volgt (afbeeldingen staan op de volgende pagina):  
Stap 1 : ga naar ‘'device’’ midden onderin beeld. 
Stap 2: Klik daarna op de lepel en vork (afbeelding) bovenaan het beeld
Stap 3: Klik op ‘’unpair Bravo Twist’’
Nu heb je alle stappen doorlopen en kan de Gyenno terug naar Leen je Robot op Maat. 
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