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Scan de QR-code op de instructievideo te bekijken
1. Zet het statief in elkaar
· Draai de twee buizen in elkaar.
· Bevestig de grote buis in de ronde voetplaat.
· Zit het kopstuk/houder al aan de onderkant van de beamer bevestigd? Zo niet, doe dit eerst.
· Plaats de beamer voorzichtig op de buis. Je doet dit door de beamer en houder rustig met de klok mee vast te draaien. 
2. Sluit de beamer aan
· Sluit de laadkabel aan op de beamer en steek deze in het stopcontact.
· Zet de beamer aan met de rode knop met stip, op de achterzijde.
· De beamer zal nu opstarten.

3. Stel de beamer in
· Richt de beamer op de muur, plafond of projectiescherm. De beamer stelt automatisch scherp.
· Gebruik de afstandsbediening om door de menu’s te navigeren (vergelijkbaar met een Smart TV).
· De "volume bediening" op de afstandsbediening kan ook worden gebruikt om de scherpte aan te passen. Gebruik het schuifje aan de onderkant van de afstandsbediening om te wisselen tussen volume of scherpte. 
4. Projecteer op muur of plafond
· Wil je het beeld op het plafond? Kantel het kopstuk voorzichtig naar achteren (let op: dit kan maar op één manier).
· De beamer stelt zelf weer scherp

Z.O.Z
5. Speel een video af
Je kunt de beamer op verschillende manieren gebruiken:
USB-sticks:
· Kies een USB-stick met thema’s (bijv. Keukenhof, Diergaarde Blijdorp, Deventer).
· Plaats de USB-stick in de USB-poort achter op de beamer.
· Er verschijnt een pop-up: klik het videobestand aan, en de video start automatisch.
· Gebruik de lege USB-stick om hier zelf bestanden op te zetten. Zorg dat bij inleveren van de beamer de USB-stick weer leeg is.
Youtube app:
· Door te navigeren in het menu kun je de YouTube app kiezen. Je kunt gebruikmaken van het TechnologieVoorWarmeZorg account. Deze is al aangemeld. 
Casten:
·  Je kunt met je telefoon of laptop casten naar de beamer om bijvoorbeeld Youtube of Spotify af te spelen.

6. De beamer opruimen
· Zet de beamer uit door de aan/uit knop 3-7 seconden ingedrukt te houden.
· Haal de USB-stick eruit.
· Draai het statief los in omgekeerde volgorde:
· Beamer van de buis losdraaien (tegen de klok in)
· Laat het kopstuk erop zitten: dat maakt het de volgende keer eenvoudiger.
· De buis van de plaat losdraaien
· De twee delen van de buis losdraaien
· Plaats alles terug in de doos van de uitleendienst. Kijk op de overzichtsfoto of alles compleet is.
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